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Bakalářská práce Jany Jagošové se zabývá problematikou designu stanice traťových komisařů pro závodní okruhy. Vzhledem k současné situaci ve zvolené oblasti je práce na toto téma relevantní. Zvyšující se požadavky na bezpečnost a rychlost reakce v prostředí závodních okruhů vyžadují aktualizaci přístupu k designu tohoto úzce zaměřeného produktu. Autorka se v dané oblasti pohybuje dlouhodobě, přičemž má výborný přehled o řešené problematice, což se projevuje v kvalitě zpracování tohoto tématu.
Analytická část práce je zpracována velmi důkladně. Zahrnuje stručný přehled historického vývoje Masarykova okruhu a rovněž rešerši současných řešení stanic, a to jak na Masarykově okruhu, tak i v zahraničí. Navíc studentka zpracovala analýzu stanovišť pobřežních hlídek a stanic řízení leteckého provozu, které jsou svým zaměřením obdobné. Ty posloužily jako cenné inspirační zdroje. Součástí analýzy je i přehled platných norem, jež výrazně ovlivnily výsledný design a mimo jiné i barevné provedení navrženého stanoviště. 
Autorka zpracovala téma nebývale důsledně a komplexně a rovněž vytvořila řadu moodboardů a koláží. V kresebné formě navrhla velké množství variant s různými přístupy k členění a tvarování stanoviště. Tyto skici by mohly být v práci zobrazeny ve větším měřítku, nyní jsou příliš drobné, což ztěžuje čitelnost některých detailů.
Finální řešení stanoviště traťových komisařů využívá dvou segmentů trojúhelníkového půdorysu, které jsou umístěny v různých výškách a propojeny točitým schodištěm. Níže situovaný segment slouží jako sklad materiálu a zároveň jeho střecha představuje pochůznou plošinu, která umožňuje komisařům lepší přehled o dění na trati. Výše umístěný segment zajišťuje dlouhodobý komfort traťových komisařů. Je opatřen okny, která jsou v rozích segmentu zaoblená a v jednom případě současně i zkosená. Takové řešení však může zvyšovat výrobní náklady, přičemž funkční i vizuální přínos tohoto tvarování je diskutabilní. Vrchní segment je částečně nesen spodním segmentem a částečně spočívá na hyperbolické odhalené trubkové konstrukci. Tato konstrukce dodává stavbě technicistní charakter. V práci je nicméně uvedena i varianta se zakrytovanou konstrukcí, která působí čistěji. Přes pár zmíněných nedostatků je návrh celkově zdařilý, funkční a vyrobitelný, přičemž autorka se důkladně zabývala i ekologií a volbou vhodných materiálů.
Textová úroveň práce je až na několik hovorových výrazů solidní. Návrh je přehledně zdokumentován, snad s výjimkou některých příliš tmavých vizualizací, u nichž nejsou určité detaily dostatečně rozeznatelné. 





Největší přínos práce tkví v komplexním zpracování málo frekventované problematiky, která je často opomíjena, přestože na jejích kvalitách mohou záviset lidské životy. Velmi pozitivně hodnotím rozsah a hloubku provedených analýz. Tyto analýzy zpočátku autorku sice silně limitovaly, ale nakonec vedly ke vzniku originálního řešení produktu, který je na pomezí mezi průmyslovým designem a drobnou architekturou.
Celkově hodnotím práci jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: A – výborně



















Závěrečné hodnocení bakalářské práce*  	...........................................................
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* Pro hodnocení použijte tuto stupnici:

	 A - výborně
	B - velmi dobře
	C - dobře
	D - uspokojivě
	E - dostatečně
	F - nedostatečně
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