Příloha k protokolu o SZZ č.				Student/diplomant  
Vysoká škola :	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně                           Bc.  Jarmila ČERNOCHOVÁ
Fakulta:             Technologická		     				
Ústav:	      Inženýrství polymerů           		             Aprobace 				
Datum odevzdání posudku :	2. 6. 2008		Recenzent *)    doc. Ing. Jiří Maláč, CSc.
							Bakalářské/diplomové práce  
							Vedoucí *)       Ing. Lucie Kovářová, Ph.D.

Posudek diPlomové práce

(téma)

Výhody a nevýhody kaolinu 
v PVC směsích

Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši zaměřenou především na použití kaolinu v PVC směsích, připravit PVC směsi obsahující neupravené i upravené kaoliny a stanovit jejich vlastnosti (s důrazem na tepelnou stabilitu připravených směsí).

Rešerše je zaměřena na dvě hlavní témata. První je PVC, jeho výroba a vlastnosti, používané přísady a polymerní kompozity PVC/plnivo. Druhým tématem je kaolin, jeho charakteristika, struktura, výskyt a kaolinem plněný PVC.

V experimentální části jsou popsány suroviny pro přípravu testované PVC směsi, postupy modifikace kaolinů, míchání a válcování směsí. Použité metody hodnocení získaných vzorků zahrnují tahové zkoušky, měření tvrdosti a stanovní tepelné odolnosti PVC směsí pomocí tří různých metod. Pro lepší charakterizaci PVC směsí je stanoveno i pH jejich vodného výluhu. 

Dotazy:
Obecně:        Proč se vůbec PVC používá, když k němu z ekologického 
                     hlediska existují výhrady?
Str.  9:          Je PVC izotaktický, jak je znázorněno na obr. 1? 
Str.11:          Jak velký je vnitřní izolační odpor? 
Str.32:          Jak to že Nerality jsou doporučeny pro styk s potravinami?
Str.34:          Je kalcinace kaolinu pulverizace, redukce na popel nebo 
                     vápno? (Co je to Filemon P05, W05 a PoleStar?)
Str.38:          Proč byly pro následné lisování válcovány fólie tl. 0,1 mm?
Str.40:          Proč byly pro stanovení tahových vlastností použity vzorky o 
                     tloušťce jen 1 mm a šířce jen 2 mm?
Str.41:          Je vzorec 1 a rozdíl ΔL správně?
Str.42:          Je ve vzorci 3 možno použít tgα ? 
Str.66:          Je A ve vzorci 4 rychlostní konstanta?
Str.94:          Jak se získal v tabulce 33 sloupec srovnání obou metod (%)?

Závěr:

Diplomová práce obsahuje obsáhlou literární rešerši a velký počet pečlivě provedených laboratorních experimentů. Odborná úroveň práce je výborná, zvláště v oblasti měření tepelné stability PVC směsí.
Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.

                                                                                                A – výborně 
Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:                       

					podpis vedoucího - recenzenta práce

Ve	Zlíně		dne	2.6.2008		

Stupeň klasifikace	A   výborně	B   velmi dobře	C   dobře	D   uspokojivě	
	E   dostatečně	F   nedostatečně